附件1
较大设计变更情形一览表
	变更情形
	变更情形细化
	备注

	序号
	情形
	编码
	情形细化
	

	1
	连续长度2公里以上的路线方案调整的。
	1.1
	连续长度2公里以上平面调整的。
	

	
	
	1.2
	连续长度2公里以上纵面调整的。
	

	
	
	1.3
	路基分幅形式变化2公里及以上的。
	

	2
	连接线的标准和规模发生变化的。
	2.1
	连接线路基宽度连续变化长度200米以上的。
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	2.2
	连接线长度变化超过200米以上的。
	

	3
	特殊不良地质路段处置方案发生变化的。
	3.1
	软土（不包括垫层、浅层处理等软弱地基处理）、采空区、岩溶、滑坡等单处工程费用变化超过 500万元的。
	

	
	
	3.2
	单个自然边坡取消挡土墙、抗滑桩等支挡结构和锚杆（索）等边坡锚固结构，工程费用变化超过500万元的。
	

	
	
	3.3
	地形地貌、地质构造、地层岩性、水文地质等未发生明显变化时，单个自然边坡取消骨架防护超过原设计面积30%，且工程费用变化超过500万元的。
	

	4
	路面结构类型、宽度和厚度发生变化的。
	4.1
	连续长度2公里以上路面结构类型、宽度和厚度发生变化的。
	科研路段除外交通运输主管部门同意的科研项目除外

	5
	大中桥的数量或结构型式发生变化的。
	5.1
	大、中桥（不含人行天桥）的座数发生变化的。
	

	
	
	5.2
	主跨大于50米的桥梁主跨跨径发生变化的；一座桥梁的总长度变化超过100米的。
	

	
	
	5.3
	梁式桥（简支梁、连续梁、连续刚构、斜腿刚构、T构等）、拱式桥、斜拉桥、悬索桥等大、中桥梁结构型式发生变化的（钢结构桥梁、钢混组合桥梁与混凝土结构桥梁互换包含在内，预制与现浇梁互换的除外）。
	

	
	
	5.4
	设计变更降低原桥梁设计的承载力富余度、应力水平和可靠度要求的。；
	

	
	
	5.5
	对于预制装配式桥梁，桥长（L），桩基奠基高程（H），如发生单座桥梁桩基奠基高程变化1米以上的根数超过如下规定，且或工程费用变化超过500万元的：
①30米＜L＜500米，H变化根数超过30%；
②500米≤L＜1000米，H变化根数超过20%；
③ L≥1000米，H变化根数超过15%。
	

	6
	隧道的数量或方案发生变化的。
	6.1
	长、中、短隧道的座数发生变化的。
	

	
	
	6.2
	隧道建筑限界方案、行车道宽度发生变化的。
	

	
	
	6.3
	隧道断面布置形式（分离式、连拱、分岔）发生变化的。
	

	
	
	6.4
	每一座隧道单洞单侧长度缩减超过50米的.。
	

	
	
	6.5
	隧道通风和排烟方式（自然通风、纵向机械通风、纵向机械分段送排通风）、风机房型式（地表、地下）、隧道通风通道型式（竖井、有轨斜井、无轨斜井或横洞、平导）发生变化的。
	

	
	
	6.6
	隧道照明、监控、报警、供配电和消防设施技术方案发生重大变化，且工程费用变化超过500万元的。
	

	
	
	6.7
	泄水洞设置数量发生变化的；单个泄水洞减少长度200米以上的。
	

	
	
	6.8
	洞口取消抗滑桩、锚杆（索）等边仰坡锚固结构，单处工程费用变化超过500万元的。
	

	
	
	6.9
	洞口取消光过渡结构的。
	

	7
	互通式立交的位置或方案发生变化的。
	7.1
	互通式立交中心位置发生变化超过500米的。
	

	
	
	7.2
	互通式立交匝道布置形式发生变化的。
	

	8
	分离式立交的数量发生变化的。
	8.1
	分离立交（含车行天桥）的座数发生变化的。
	

	9
	监控、通讯系统总体方案发生变化的。
	9.1
	监控等级发生变化的。
	

	
	
	9.2
	新增智慧高速建设内容或调整智慧高速建设标准，且工程费用变化超过500万元的。
	

	10
	管理、养护和服务设施的数量和规模发生变化的。
	10.1
	管理站点、养护工区、服务区、停车区的数量发生变化的。
	

	
	
	10.2
	房建总建筑面积发生变化超过20%的。
	

	
	
	10.3
	管理站点、养护工区、服务区、停车区位置发生变化的。
	

	11
	超过施工图设计批准预算的。
	
	
	


说明：表中数据包含本数。
