湘运管车管发〔2017〕100号

湖南省道路运输管理局

关于发布湖南省客车类型划分

及等级评定表（第二十六批）的通知

各市州运管处（局）：

根据交通运输部《关于发布<营运客车类型划分及等级评定规则>的通知》（交公路发〔2002〕590号）、《关于加强营运客车类型划分及等级评定管理工作的通知》（交公路发〔2007〕248号）的精神和《营运客车类型划分及等级评定》（JT/T325—2013）标准，省局组织审查通过了《湖南省中级客车类型划分及等级评定表》（第二十六批），现予发布。省局发布的湖南省中级客车类型划分及等级评定表，均可登录湖南省道路运输管理局官网（网址：http://www.hunanygj.org.cn/）查询。

附件：中级（座位）客车类型划分及等级评定表（湖南省第二十六批）

湖南省道路运输管理局

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 共印：20份 |  |
|  | 湖南省道路运输管理局办公室 | 2017年12月5日印发 |  |

 2017年12月5日

关于《湖南省中级客车类型

划分及等级评定表》的说明

一、车辆各项技术参数及服务装备均需符合“评定表” 中的要求，只要有一项低于相应类型及等级的标准限值，在核发《道路运输证》时就不能核定为该类型及等级。

二、“评定表”中各车型的技术参数及服务装备均以新出厂的车辆为依据，所有内容均经过现场核查或实测。对于在用营运客车应根据车辆的实际状况进行类型及等级核定。

附件

**中级（座位）客车类型划分及等级评定表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂家车型技术参数 | 湖南赛特 | 湖南赛特 |  |
| HS6720A5 | HS6605A |  |
| 评定类型及等级 |  | 中型中级 | 小型中级 |  |
| 座位数＋司机 |  | 26+1 | 18+1 |  |
| 车身长度 |  | 7220 | 5990 |  |
| 比功率 kw/t | ≥ | 12 | 14.5 |  |
| 发动机位置 |  | 前 | 前 |  |
| 乘客门位置 |  | 中 | 中 |  |
| 车内通道宽 mm | ≥ | 300 | 300 |  |
| 前桥盘式制动器 |  | — | — |  |
| ABS（一类） |  | — | — |  |
| 蹄片间隙自调装置 |  | 装置 | 装置 |  |
| 动力转向 |  | 装置 | — |  |
| 缓速器 |  | — | — |  |
| 无内胎子午线轮胎 |  | — | — |  |
| 子午线轮胎 |  | 装置 | 装置 |  |
| 座间距(同向) mm | ≥ | 700 | 650 |  |
| 座垫宽 mm | ≥ | 420 | 420 |  |
| 座椅深 mm | ≥ | 420 | 420 |  |
| 靠背高 mm | ≥ | 650 | 650 |  |
| 扶手（靠通道） |  | 装置 | — |  |
| 座椅安全带 |  | 装置 | 装置 |  |
| 空气调节装置 |  | 装置 | 装置 |  |
| 车内行李架 |  | 装置 | 装置 |  |
| 后置发动机舱温度报警系统和自动灭火装置 |  | — | — |  |
| 卫星定位系统 |  | — | — |  |
| 影音播放及麦克风设备 |  | 装置 | 装置 |  |
| 人均行李舱容积m3/人 | ≥ | — | — |  |
| 特殊结构说明 |  | — | — |  |

湖 南 **省（区、市）**  二十六 **批**

**中级（座位）客车类型划分及等级评定表(新能源)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂家车型技术参数 | 中车电动 |  |  |
| TEG6110EV04 |  |  |
| 评定类型及等级 |  | 大型中级 |  |  |
| 座位数＋司机 |  | 45+1 |  |  |
| 车身长度 | mm | 10900 |  |  |
| 续电续航里程 km | ≥ | 200 |  |  |
| 动力电池总质量与整车整备质量比%≤ |  | 20 |  |  |
| 发动机位置 |  | — |  |  |
| 乘客门位置 |  | 前中 |  |  |
| 车内通道宽 mm | ≥ | 300 |  |  |
| 前桥盘式制动器 |  | 装置 |  |  |
| ABS（一类） |  | 装置 |  |  |
| 蹄片间隙自调装置 |  | 装置 |  |  |
| 动力转向 |  | 装置 |  |  |
| 缓速器 |  | 装置 |  |  |
| 电池箱专用自动灭火装置 |  | 装置 |  |  |
| 无内胎子午线轮胎 |  | 装置 |  |  |
| 座间距(同向) mm | ≥ | 720 |  |  |
| 座垫宽 mm | ≥ | 420 |  |  |
| 座椅深 mm | ≥ | 420 |  |  |
| 靠背高 mm | ≥ | 650 |  |  |
| 扶手（靠通道） |  | 装置 |  |  |
| 座椅安全带 |  | 装置 |  |  |
| 空气调节装置 |  | 装置 |  |  |
| 车内行李架 |  | 装置 |  |  |
| 电池或超级电容装置 |  | 装置 |  |  |
| 卫星定位系统 |  | 装置 |  |  |
| 影音播放及麦克风设备 |  | 装置 |  |  |
| 人均行李舱容积m3/人 | ≥ | 0.10 |  |  |
| 特殊结构说明 |  | 纯电动 |  |  |

 湖 南 **省（区、市）**  二十六 **批**

3